Заглушки металлические (экранирующие) компьютерных портов .

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | ЦЕНА в руб. с НДС |
| Заглушка порта USB А (2.0 / 3.0) | От 250 |
| Заглушка порта USB В 2.0 | От 250 |
| Заглушка порта USB В 3.0 | От 250 |
| Заглушка порта RS-232 ( COM ) | От 250 |
| Заглушка порта mini Jack 3,5 | От 250 |
| Заглушка порта HDMI | От 250 |
| Заглушка порта HDMI mini | От 250 |
| Заглушка порта DVI | От 250 |
| Заглушка порта S /PDIF | От 250 |
| Заглушка порта VGA | От 250 |
| Заглушка порта PS/2 | От 250 |
| Заглушка порта RJ-45 | От 250 |
| Заглушка порта RCA | От 250 |
| Заглушка порта DisplayPort | От 250 |
| Заглушка порта DisplayPort mini | От 250 |
| Заглушка порта USB mini | От 250 |
| Заглушка порта USB micro | От 250 |
| Заглушка порта USB type C | От 250 |
| Заглушка порта eSata | От 250 |
| IEEE 1394 6 pin | От 250 |
| IEEE 1394 4 pin | От 250 |
| IEEE 1394 9 pin | От 250 |
| Заглушка порта LPT | От 250 |
| Заглушка порта RJ-11 | От 250 |
| Заглушка порта SD Card | От 250 |
| Заглушка порта S /PDIF out | От 250 |
| Заглушка порта SFP | От 250 |

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Назначение | Дополнительная экранировка и опечатывание незадействованных разъемов и портов АРМ |
| Минимальная толщина экранирующего слоя (мм.) | 0,035 |
| Материал экранирующего слоя | Сплав медно-никелевый ГОСТ 492-73, медь марки М1 ГОСТ-5638-75, сплав медно-цинковый ГОСТ 15527-2004 |
| Комплект поставки | Заглушка, защитная наклейка |
| Гарантия | 1 год |

Все цены указаны в рублях с НДС 20 %.